IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "no view"
File name: "S:\_MARKETING\Homepage\BEISPIELE\2021-01-19_Beispiel-IFC.ifc"
Time stamp: "2021-01-19T11:59:00"
Author: "Simon Lercher"
Organization: "Grund und Boden Geotechnik GmbH"
Organization: "Salzbergstraße 13a"
Preprocessor: "EDMsix Version 2.0100.09 Sep 7 2016"
Originating system: "Allplan 2019.1 24.12.2020 - 10:50:20"
Application: "Allplan" version "2019.1" identifier "Allplan" by Organization "Grund und Boden Geotechnik GmbH"

People and organizations
  Person "Simon" "Lercher" of Organization "Grund und Boden Geotechnik GmbH"
  Owner history of Person "Simon" "Lercher" of Organization "Grund und Boden Geotechnik GmbH" | application "Allplan" version "2019.1" identifier "Allplan" by Organization "Grund und Boden Geotechnik GmbH" | change NOTDEFINED | created 1611053931 (2021-01-19T10:58:51Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)

Spatial structure
IFCPROJECT "_VORLAGE_SOIL-PARTS"
  IFCSITE "Grundstück" | latitude 48° 8′ 10.32″ | longitude 11° 41′ 19.32″
    IFCBUILDING "Demo"
      IFCBUILDINGSTOREY "BSM - Boden-Schichten-Modell" | elevation 0.
        contains 15 elements
          15 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | USERDEFINED | names: "KB-01_Humus", "KB-01_Sand", "KB-01_Kies" (+12 more) | material: "" | property sets: Allgemein, AllplanAttributes, Baugrund
      IFCBUILDINGSTOREY "BGM - Baugruben-Modell" | elevation 0.
        contains 6 elements
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | names: "" | material: "" | property sets: Allgemein, AllplanAttributes, Baugrund, Pset_BuildingElementProxyCommon
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | USERDEFINED | names: "" | material: "" | property sets: Allgemein, AllplanAttributes, Baugrund, Pset_BuildingElementProxyCommon
      IFCBUILDINGSTOREY "GBM - Geotechnisches-Bauwerks-Modell" | elevation 0.
        contains 16 elements
          3 x IFCELEMENTASSEMBLY | names: "Spritzbetonnagelwand", "Ankerausteilung" | parts: 32 IFCBUILDINGELEMENTPROXY | property sets: Allgemein, AllplanAttributes
          3 x IFCWALL | SHEAR | names: "Trägerbohlwand", "Spundwand", "Bohrpfahlwand" | material: "" | property sets: Allgemein, AllplanAttributes, Baugrubenverbau, Pset_WallCommon, Bewehrung
          10 x IFCPILE | names: "GEWI Mikropfahl" | material: "" | property sets: Allgemein, AllplanAttributes, Pfahlgründung

Property sets
  Allgemein | properties | on 15 objects (15 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bezeichnung = "Litzenanker" (IFCLABEL)
  Allgemein | properties | on 12 objects (12 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bezeichnung = "Injektionsbohranker" (IFCLABEL)
    Gewerk = "03 Roden,Baugr.,Sicheru. u. TG" (IFCLABEL)
  Allgemein | properties | on 10 objects (10 IFCPILE)
    Bezeichnung = "GEWI Mikropfahl" (IFCLABEL)
  Allgemein | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Erdreich = "yes" (IFCTEXT)
  Allgemein | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bezeichnung = "Litzenanker" (IFCLABEL)
    Gewerk = "03 Roden,Baugr.,Sicheru. u. TG" (IFCLABEL)
  Allgemein | properties | on 2 objects (2 IFCELEMENTASSEMBLY)
    Bezeichnung = "Ankerausteilung" (IFCLABEL)
  Allgemein | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bezeichnung = "Stahlprofil" (IFCLABEL)
  Allgemein | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bezeichnung = "KB-01_Humus" (IFCLABEL)
  Allgemein: 19 more contents on 19 objects not shown
  AllplanAttributes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Allright_Bauteil_ID = "0013ErE0000000724" (IFCTEXT)
    Einheit = "m³" (IFCTEXT)
    Objektname = "Quader" (IFCTEXT)
    Schraffurfilling = 0 (IFCINTEGER)
  AllplanAttributes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Allright_Bauteil_ID = "0013ErE0000000725" (IFCTEXT)
    Einheit = "m³" (IFCTEXT)
    Objektname = "Quader" (IFCTEXT)
    Schraffurfilling = 0 (IFCINTEGER)
  AllplanAttributes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Allright_Bauteil_ID = "0013ErE0000000726" (IFCTEXT)
    Einheit = "m³" (IFCTEXT)
    Objektname = "Quader" (IFCTEXT)
    Schraffurfilling = 0 (IFCINTEGER)
  AllplanAttributes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Allright_Bauteil_ID = "0013ErE0000000727" (IFCTEXT)
    Einheit = "m³" (IFCTEXT)
    Objektname = "Quader" (IFCTEXT)
    Schraffurfilling = 0 (IFCINTEGER)
  AllplanAttributes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Allright_Bauteil_ID = "0013ErE0000000728" (IFCTEXT)
    Einheit = "m³" (IFCTEXT)
    Objektname = "Quader" (IFCTEXT)
    Schraffurfilling = 0 (IFCINTEGER)
  AllplanAttributes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Allright_Bauteil_ID = "0013ErE0000000729" (IFCTEXT)
    Einheit = "m³" (IFCTEXT)
    Objektname = "Quader" (IFCTEXT)
    Schraffurfilling = 0 (IFCINTEGER)
  AllplanAttributes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Allright_Bauteil_ID = "0013ErE0000000730" (IFCTEXT)
    Einheit = "m³" (IFCTEXT)
    Objektname = "Quader" (IFCTEXT)
    Schraffurfilling = 0 (IFCINTEGER)
  AllplanAttributes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Allright_Bauteil_ID = "0013ErE0000000731" (IFCTEXT)
    Einheit = "m³" (IFCTEXT)
    Objektname = "Quader" (IFCTEXT)
    Schraffurfilling = 0 (IFCINTEGER)
  AllplanAttributes: 61 more contents on 61 objects not shown
  Baugrund | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Farbe = "dunkelbraun" (IFCLABEL)
    Hauptanteil = "Humus" (IFCLABEL)
    Homogenbereich = "Humus" (IFCLABEL)
    Lagerungsdichte/Konsistenz = "locker" (IFCLABEL)
    Nebenanteil = "-" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation = "-" (IFCLABEL)
  Baugrund | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Farbe = "grau" (IFCLABEL)
    Hauptanteil = "Sand" (IFCLABEL)
    Homogenbereich = "Sand" (IFCLABEL)
    Lagerungsdichte/Konsistenz = "locker" (IFCLABEL)
    Nebenanteil = "schwach schluffig" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation = "-" (IFCLABEL)
  Baugrund | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Farbe = "braun" (IFCLABEL)
    Hauptanteil = "Humus" (IFCLABEL)
    Homogenbereich = "Humus" (IFCLABEL)
    Lagerungsdichte/Konsistenz = "locker" (IFCLABEL)
    Nebenanteil = "-" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation = "-" (IFCLABEL)
  Baugrund | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Farbe = "grau" (IFCLABEL)
    Hauptanteil = "Kies" (IFCLABEL)
    Homogenbereich = "Kies" (IFCLABEL)
    Lagerungsdichte/Konsistenz = "dicht" (IFCLABEL)
    Nebenanteil = "stark sandig, schwach steinig, schwach schluffig" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation = "kantengerundet" (IFCLABEL)
  Baugrund | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Homogenbereich = "Humus" (IFCLABEL)
  Baugrund | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Dränierte Kohäsion [kN/m²] = "0" (IFCLABEL)
    Effektive Wichte [kN/m³] = "19" (IFCLABEL)
    Feuchte Wichte [kN/m³] = "9" (IFCLABEL)
    Homogenbereich = "Sand" (IFCLABEL)
    Reibungswinkel [°] = "32.5" (IFCLABEL)
    Steifemodul [MN/m²] = "25" (IFCLABEL)
    Undränierte Kohäsion [kN/m²] = "0" (IFCLABEL)
  Baugrund | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Dränierte Kohäsion [kN/m²] = "0" (IFCLABEL)
    Effektive Wichte [kN/m³] = "21" (IFCLABEL)
    Feuchte Wichte [kN/m³] = "11" (IFCLABEL)
    Homogenbereich = "Kies" (IFCLABEL)
    Reibungswinkel [°] = "37" (IFCLABEL)
    Steifemodul [MN/m²] = "80" (IFCLABEL)
    Undränierte Kohäsion [kN/m²] = "0" (IFCLABEL)
  Baugrund | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Farbe = "grau" (IFCLABEL)
    Hauptanteil = "Kies" (IFCLABEL)
    Homogenbereich = "Kies" (IFCLABEL)
    Lagerungsdichte/Konsistenz = "mitteldicht/dicht" (IFCLABEL)
    Nebenanteil = "stark sandig, steinig" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation = "kantengerundet" (IFCLABEL)
  Baugrund: 4 more contents on 4 objects not shown
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 12 objects (12 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Injektionsbohranker" (IFCIDENTIFIER)
    Status = "Neubau" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Status = "Bestand" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Status = "Abbruch" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Litzenanker" (IFCIDENTIFIER)
    Status = "Temporär" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Status = "Temporär" (IFCLABEL)
  Baugrubenverbau | properties | on 12 objects (12 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Neigung Betonschale [°] = "10" (IFCLABEL)
  Baugrubenverbau | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zur obersten Nagelreihe [m] = "0.700000" (IFCLABEL)
    Abstand zur untersten Nagelreihe [m] = "0.800000" (IFCLABEL)
    Anzahl Nagelreihen = "2" (IFCLABEL)
    Druckfestigkeit = "Spc 20/25" (IFCLABEL)
    Frühfestigkeitsklasse = "2" (IFCLABEL)
    Info = "Entwässerungsöffung vorsehen!" (IFCLABEL)
    Neigung Betonschale [°] = "80" (IFCLABEL)
    Spritzbetonklasse = "II" (IFCLABEL)
    Spritzbetonstärke [m] = "0.120000" (IFCLABEL)
    Volumen [m³] = "3.700257" (IFCLABEL)
  Baugrubenverbau | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Achsabstand [m] = "1.800000" (IFCLABEL)
    Ansichtsfläche Ausfachung [m²] = "45.609058" (IFCLABEL)
    Ausfachung = "Holz S10" (IFCLABEL)
    Laufmeter Bohrung [m] = "70.200000" (IFCLABEL)
    Laufmeter Träger [m] = "72.000000" (IFCLABEL)
    Länge Träger [m] = "8.000000" (IFCLABEL)
    Profilname = "HEB 400" (IFCLABEL)
    Überstand [m] = "0.200000" (IFCLABEL)
  Baugrubenverbau | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Anzahl Doppelbohlen [Stk] = "11" (IFCLABEL)
    Eigenlast [kg] = "108.000000" (IFCLABEL)
    Länge Spundwandachse [m] = "13.200000" (IFCLABEL)
    Profil = "Larssen 603" (IFCLABEL)
    Profilbreite [m] = "600.000000" (IFCLABEL)
    Profillänge [m] = "10.000000" (IFCLABEL)
    Rückendicke [m] = "9.700000" (IFCLABEL)
    Stahlgüte = "S240GP" (IFCLABEL)
    Stegdicke [m] = "8.200000" (IFCLABEL)
    Wandhöhe [m] = "310.000000" (IFCLABEL)
    Widerstandsmoment = "1200.000000" (IFCLABEL)
    Überstand [m] = "0.300000" (IFCLABEL)
  Baugrubenverbau | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Achsabstand [m] = "0.500000" (IFCLABEL)
    Anzahl bewehrte Pfähle [Stk] = "10" (IFCLABEL)
    Anzahl unbewehrte Pfähle [Stk] = "27" (IFCLABEL)
    Ausführung = "Überschnitten" (IFCLABEL)
    Beton bewehrte Pfähle [m³] = "30.190705" (IFCLABEL)
    Beton unbewehrte Pfähle [m³] = "52.984688" (IFCLABEL)
    Betongüte = "Prim.: C 12/15/ Sek.: C 25/30" (IFCLABEL)
    Betonstandard Primärpfahl = "BS TBP" (IFCLABEL)
    Betonstandard Sekundärpfahl = "BS TB1" (IFCLABEL)
    Bohrverfahren = "Kelly" (IFCLABEL)
    Leerbohrung [m] = "0.000000" (IFCLABEL)
    Länge bewehrte Pfähle [m] = "10.000000" (IFCLABEL)
    Länge unbewehrte Pfähle [m] = "6.500000" (IFCLABEL)
    Pfahldurchmesser [m] = "0.620000" (IFCLABEL)
    Pfahlnummernbereich = "1-37" (IFCLABEL)
  Verankerung | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bohrdurchmesser [m] = "0.051000" (IFCLABEL)
    Bruchlast [kN] = "280" (IFCLABEL)
    Last an der Streckgrenze [kN] = "220" (IFCLABEL)
    Länge [m] = "5.000000" (IFCLABEL)
    Neigung horizontal [°] = "0" (IFCLABEL)
    Neigung vertikal [°] = "10" (IFCLABEL)
    Stahlquerschnitt [m] = "0.032000" (IFCLABEL)
    Typ = "IBO R32-280" (IFCLABEL)
  Verankerung | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bohrdurchmesser [m] = "0.051000" (IFCLABEL)
    Bruchlast [kN] = "280" (IFCLABEL)
    Last an der Streckgrenze [kN] = "220" (IFCLABEL)
    Länge [m] = "4.000000" (IFCLABEL)
    Neigung horizontal [°] = "0" (IFCLABEL)
    Neigung vertikal [°] = "10" (IFCLABEL)
    Stahlquerschnitt [m] = "0.032000" (IFCLABEL)
    Typ = "IBO R32-280" (IFCLABEL)
  Verankerung | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Ankernummerierung = "A1-A7" (IFCLABEL)
    Festlegekraft [kN] = "155" (IFCLABEL)
    Freispielstrecke [m] = "4.000000" (IFCLABEL)
    Litzenanzahl [Stk] = "2" (IFCLABEL)
    Prüfkraft [kN] = "237" (IFCLABEL)
    Stahlgüte Litzen = "Y1770S7" (IFCLABEL)
    Verpressstrecke [m] = "6.000000" (IFCLABEL)
  Verankerung | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Ankernummerierung = "A1" (IFCLABEL)
    Bohrdurchmesser [m] = "0.139000" (IFCLABEL)
    Festlegekraft [kN] = "155" (IFCLABEL)
    Freispielstrecke [m] = "4.000000" (IFCLABEL)
    Gesamtlänge [m] = "10.000000" (IFCLABEL)
    Litzenanzahl [Stk] = "2" (IFCLABEL)
    Litzendurchmesser [m] = "0.015300" (IFCLABEL)
    Neigung horizontal [°] = "0.000000" (IFCLABEL)
    Neigung vertikal [°] = "10.000000" (IFCLABEL)
    Prüfkraft [kN] = "237" (IFCLABEL)
    Stahlgüte Litzen = "Y1770S7" (IFCLABEL)
    Verpressstrecke [m] = "6.000000" (IFCLABEL)
  Verankerung | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Ankernummerierung = "A2" (IFCLABEL)
    Bohrdurchmesser [m] = "0.139000" (IFCLABEL)
    Festlegekraft [kN] = "155" (IFCLABEL)
    Freispielstrecke [m] = "4.000000" (IFCLABEL)
    Gesamtlänge [m] = "10.000000" (IFCLABEL)
    Litzenanzahl [Stk] = "2" (IFCLABEL)
    Litzendurchmesser [m] = "0.015300" (IFCLABEL)
    Neigung horizontal [°] = "0.000000" (IFCLABEL)
    Neigung vertikal [°] = "10.000000" (IFCLABEL)
    Prüfkraft [kN] = "237" (IFCLABEL)
    Stahlgüte Litzen = "Y1770S7" (IFCLABEL)
    Verpressstrecke [m] = "6.000000" (IFCLABEL)
  Verankerung | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Ankernummerierung = "A3" (IFCLABEL)
    Bohrdurchmesser [m] = "0.139000" (IFCLABEL)
    Festlegekraft [kN] = "155" (IFCLABEL)
    Freispielstrecke [m] = "4.000000" (IFCLABEL)
    Gesamtlänge [m] = "10.000000" (IFCLABEL)
    Litzenanzahl [Stk] = "2" (IFCLABEL)
    Litzendurchmesser [m] = "0.015300" (IFCLABEL)
    Neigung horizontal [°] = "0.000000" (IFCLABEL)
    Neigung vertikal [°] = "10.000000" (IFCLABEL)
    Prüfkraft [kN] = "237" (IFCLABEL)
    Stahlgüte Litzen = "Y1770S7" (IFCLABEL)
    Verpressstrecke [m] = "6.000000" (IFCLABEL)
  Verankerung | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Ankernummerierung = "A4" (IFCLABEL)
    Bohrdurchmesser [m] = "0.139000" (IFCLABEL)
    Festlegekraft [kN] = "155" (IFCLABEL)
    Freispielstrecke [m] = "4.000000" (IFCLABEL)
    Gesamtlänge [m] = "10.000000" (IFCLABEL)
    Litzenanzahl [Stk] = "2" (IFCLABEL)
    Litzendurchmesser [m] = "0.015300" (IFCLABEL)
    Neigung horizontal [°] = "0.000000" (IFCLABEL)
    Neigung vertikal [°] = "10.000000" (IFCLABEL)
    Prüfkraft [kN] = "237" (IFCLABEL)
    Stahlgüte Litzen = "Y1770S7" (IFCLABEL)
    Verpressstrecke [m] = "6.000000" (IFCLABEL)
  Verankerung | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Ankernummerierung = "A5" (IFCLABEL)
    Bohrdurchmesser [m] = "0.139000" (IFCLABEL)
    Festlegekraft [kN] = "155" (IFCLABEL)
    Freispielstrecke [m] = "4.000000" (IFCLABEL)
    Gesamtlänge [m] = "10.000000" (IFCLABEL)
    Litzenanzahl [Stk] = "2" (IFCLABEL)
    Litzendurchmesser [m] = "0.015300" (IFCLABEL)
    Neigung horizontal [°] = "0.000000" (IFCLABEL)
    Neigung vertikal [°] = "10.000000" (IFCLABEL)
    Prüfkraft [kN] = "237" (IFCLABEL)
    Stahlgüte Litzen = "Y1770S7" (IFCLABEL)
    Verpressstrecke [m] = "6.000000" (IFCLABEL)
  Verankerung: 11 more contents on 11 objects not shown
  Bewehrung | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bewehrung = "1 x CQS70" (IFCLABEL)
  Bewehrung | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Betondeckung oben [m] = "0.060000" (IFCLABEL)
    Betondeckung seitlich [m] = "0.080000" (IFCLABEL)
    Betondeckung unten [m] = "0.060000" (IFCLABEL)
    Durchmesser Längseisen [m] = "0.020000" (IFCLABEL)
    Durchmesser Wendelbewehrung [m] = "0.012000" (IFCLABEL)
    Ganghöhe Wendelbewehrung [m] = "0.150000" (IFCLABEL)
    Längsbewehrung Wandabschnitt [kg] = "1952.288000" (IFCLABEL)
    Längsbewehrung pro Pfahl [kg] = "195.230000" (IFCLABEL)
    Längseisen pro bewehrten Pfahl [Stk] = "8" (IFCLABEL)
    Wendelbewehrung Wandabschnitt [kg] = "827.864262" (IFCLABEL)
    Wendelbewehrung pro Pfahl [kg] = "82.790000" (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status = "Temporär" (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status = "Neubau" (IFCLABEL)
  Stahlprofil | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Achslänge [m] = "16.000000" (IFCLABEL)
    Gewicht [kg/m] = "18.800000" (IFCLABEL)
    Profil = "U 160" (IFCLABEL)
    Stahlgüte = "S235" (IFCLABEL)
  Pfahlgründung | properties | on 1 object (1 IFCPILE)
    Belastung auf = "Zug und Druck" (IFCLABEL)
    Bemessungspfahltyp = "1" (IFCLABEL)
    Bohrdurchmesser [m] = "0.139700" (IFCLABEL)
    Einbindung in den Untergrund [m] = "5.710000" (IFCLABEL)
    Einbindung in die Bodenplatte [m] = "0.150000" (IFCLABEL)
    Gesamtlänge = "6.000000" (IFCLABEL)
    Last an der Streckgrenze [kN] = "440" (IFCLABEL)
    Pfahlnummer = "2" (IFCLABEL)
    Pfahltyp = "Dauerpfahl mit doppeltem Korrosionsschutz" (IFCLABEL)
    Stahlquerschnitt [m] = "0.032000" (IFCLABEL)
  Pfahlgründung | properties | on 1 object (1 IFCPILE)
    Belastung auf = "Zug und Druck" (IFCLABEL)
    Bemessungspfahltyp = "1" (IFCLABEL)
    Bohrdurchmesser [m] = "0.139700" (IFCLABEL)
    Einbindung in den Untergrund [m] = "5.710000" (IFCLABEL)
    Einbindung in die Bodenplatte [m] = "0.150000" (IFCLABEL)
    Gesamtlänge = "6.000000" (IFCLABEL)
    Last an der Streckgrenze [kN] = "440" (IFCLABEL)
    Pfahlnummer = "3" (IFCLABEL)
    Pfahltyp = "Dauerpfahl mit doppeltem Korrosionsschutz" (IFCLABEL)
    Stahlquerschnitt [m] = "0.032000" (IFCLABEL)
  Pfahlgründung | properties | on 1 object (1 IFCPILE)
    Belastung auf = "Zug und Druck" (IFCLABEL)
    Bemessungspfahltyp = "1" (IFCLABEL)
    Bohrdurchmesser [m] = "0.139700" (IFCLABEL)
    Einbindung in den Untergrund [m] = "5.710000" (IFCLABEL)
    Einbindung in die Bodenplatte [m] = "0.150000" (IFCLABEL)
    Gesamtlänge = "6.000000" (IFCLABEL)
    Last an der Streckgrenze [kN] = "440" (IFCLABEL)
    Pfahlnummer = "4" (IFCLABEL)
    Pfahltyp = "Dauerpfahl mit doppeltem Korrosionsschutz" (IFCLABEL)
    Stahlquerschnitt [m] = "0.032000" (IFCLABEL)
  Pfahlgründung | properties | on 1 object (1 IFCPILE)
    Belastung auf = "Zug und Druck" (IFCLABEL)
    Bemessungspfahltyp = "1" (IFCLABEL)
    Bohrdurchmesser [m] = "0.139700" (IFCLABEL)
    Einbindung in den Untergrund [m] = "5.710000" (IFCLABEL)
    Einbindung in die Bodenplatte [m] = "0.150000" (IFCLABEL)
    Gesamtlänge = "6.000000" (IFCLABEL)
    Last an der Streckgrenze [kN] = "440" (IFCLABEL)
    Pfahlnummer = "5" (IFCLABEL)
    Pfahltyp = "Dauerpfahl mit doppeltem Korrosionsschutz" (IFCLABEL)
    Stahlquerschnitt [m] = "0.032000" (IFCLABEL)
  Pfahlgründung | properties | on 1 object (1 IFCPILE)
    Belastung auf = "Zug und Druck" (IFCLABEL)
    Bemessungspfahltyp = "1" (IFCLABEL)
    Bohrdurchmesser [m] = "0.139700" (IFCLABEL)
    Einbindung in den Untergrund [m] = "5.710000" (IFCLABEL)
    Einbindung in die Bodenplatte [m] = "0.150000" (IFCLABEL)
    Gesamtlänge = "6.000000" (IFCLABEL)
    Last an der Streckgrenze [kN] = "440" (IFCLABEL)
    Pfahlnummer = "6" (IFCLABEL)
    Pfahltyp = "Dauerpfahl mit doppeltem Korrosionsschutz" (IFCLABEL)
    Stahlquerschnitt [m] = "0.032000" (IFCLABEL)
  Pfahlgründung | properties | on 1 object (1 IFCPILE)
    Belastung auf = "Zug und Druck" (IFCLABEL)
    Bemessungspfahltyp = "1" (IFCLABEL)
    Bohrdurchmesser [m] = "0.139700" (IFCLABEL)
    Einbindung in den Untergrund [m] = "5.710000" (IFCLABEL)
    Einbindung in die Bodenplatte [m] = "0.150000" (IFCLABEL)
    Gesamtlänge = "6.000000" (IFCLABEL)
    Last an der Streckgrenze [kN] = "440" (IFCLABEL)
    Pfahlnummer = "7" (IFCLABEL)
    Pfahltyp = "Dauerpfahl mit doppeltem Korrosionsschutz" (IFCLABEL)
    Stahlquerschnitt [m] = "0.032000" (IFCLABEL)
  Pfahlgründung | properties | on 1 object (1 IFCPILE)
    Belastung auf = "Zug und Druck" (IFCLABEL)
    Bemessungspfahltyp = "1" (IFCLABEL)
    Bohrdurchmesser [m] = "0.139700" (IFCLABEL)
    Einbindung in den Untergrund [m] = "5.710000" (IFCLABEL)
    Einbindung in die Bodenplatte [m] = "0.150000" (IFCLABEL)
    Gesamtlänge = "6.000000" (IFCLABEL)
    Last an der Streckgrenze [kN] = "440" (IFCLABEL)
    Pfahlnummer = "8" (IFCLABEL)
    Pfahltyp = "Dauerpfahl mit doppeltem Korrosionsschutz" (IFCLABEL)
    Stahlquerschnitt [m] = "0.032000" (IFCLABEL)
  Pfahlgründung | properties | on 1 object (1 IFCPILE)
    Belastung auf = "Zug und Druck" (IFCLABEL)
    Bemessungspfahltyp = "1" (IFCLABEL)
    Bohrdurchmesser [m] = "0.139700" (IFCLABEL)
    Einbindung in den Untergrund [m] = "5.710000" (IFCLABEL)
    Einbindung in die Bodenplatte [m] = "0.150000" (IFCLABEL)
    Gesamtlänge = "6.000000" (IFCLABEL)
    Last an der Streckgrenze [kN] = "440" (IFCLABEL)
    Pfahlnummer = "9" (IFCLABEL)
    Pfahltyp = "Dauerpfahl mit doppeltem Korrosionsschutz" (IFCLABEL)
    Stahlquerschnitt [m] = "0.032000" (IFCLABEL)
  Pfahlgründung: 2 more contents on 2 objects not shown